附件2

农村环境质量监测项目2022年第四季度考核评分情况

中标单位	负责辖区	评分意见	区中心

确认得分	总分
中检公司	南宁	监测数据上报时录入存在错误，核对后进行改正。（-1分）	99.0	99.0
华测公司	桂林	于水库采样时仅在岸边竹筏采样，经提醒后重采。（-0.5分）

部分采样视频照片未按要求拍摄，现场冰箱未张贴校准标识，部分采样记录未填写水深河宽等现场信息。（-1.5分）

滤膜称重未提供标准滤膜称重校准记录，滤膜平衡时间记录有误。（-1分）

地表水石油类分析记录缺正己烷透光率的测试记录。（-0.5分）	96.5	97.3
贺州	采样时部分项目未及时添加固定剂及拍摄现场影像，经提醒后改正（-1分）

车载冰箱未张贴温控校准标识。（-1分）	98.0
新桂公司	梧州	部分点位采集石油类样品时，存在未单独采集水样或未使用石油类采样器采样；总磷采样未采足500ml，经提醒后重采。（-2分）

总磷固定剂标识是pH小于2，方法要求应为小于1，实际操作时均小于1，为体系记录未及时修改。。（-0.5分）

环境空气吸收液从车载冰箱拿出后放至保温箱转运至采样点，但保温箱无冰袋，温控措施存在不完善。（-0.5分）

溶氧仪使用记录及维护记录填写不完整。（-0.5分）

金属项目使用HJ400-2014方法做样时缺基体和基体重复加标实验记录，经指出后补充完善。（-1分）	95.5	96.0
玉林	部分点位采集石油类水样时注满样品瓶，不符合规范要求，经现场指正后换瓶重采；采集水样静置时未配备防尘盖。（-1分）

标气瓶减压器玻璃有损坏，部分车载冰箱未能提供检定证书。（-1分）

部分点位未填写河宽、水深等基础信息，现场测定pH值原始记录的平行和质控信息存在缺漏。（-1分）

在仪器随机档案中，浊度计编号与校准证书编号不一致。（-1分）	96.5
博测公司	河池	环境空气现场采样时，部分点位未做空白，经指正后完善。（-1分）

环境空气现场采样时二氧化硫、氮氧化物现场空白温度没有达到23℃，经指出后重做。（-1分）	98.0	96.9
柳州	部分点位未及时拍摄记录现场资料；采样人员未穿救生衣。（-1分）

部分仪器检定标识模糊，未进行流量校准及气密性检查，连接胶管过长，颗粒物采样切割头未清理干净，环境空气部分样品未做空白。（-1分）

浊度计现场未校准且有校准液过期，未进行替换。（-1分）

部分现场原始记录信息不完全，分析记录平均值修约小数位与方法不一致，质控记录结论部分存在缺漏未确认结论。（-1分）

报告中对于空气各项污染物日均值描述不够规范。（-0.2分）	95.8
绿保公司	钦州	车载冰箱未见检定信息。（-1分）

部分点位未及时拍摄记录周围环境，采样时未冲洗样品瓶盖，司机在采样位置附近抽烟，经指正后重新采样。（-1分）

部分点位未及时填写现场原始记录。（-1分）

部分项目未按HJ91.2采集平行样品，经提醒后改正。（-0.5分）	96.5	94.7
北海	未及时提交监测质控材料（-1分）

采样瓶未完全干燥，采样时间不符合下雨后间隔，经指出后改正。（-1分）

五日生化需氧量未做质控，经指出后整改。（-1分）

部分仪器缺检定证书结果确认，仪器使用记录填写有缺漏，二氧化硫和氮氧化物采样无温控记录（-1分）

实验室分析记录无质控评价，部分项目缺少专用的质控原始记录，建议在体系中进行进一步完善（-1分）	95.0
防城港	环境空气采样器硅胶变色未及时更换；未见采样吸收瓶阻力测定记录，采样时环境空气监测仪器互相摆放距离小于1米，过于靠近。（-1.5分）

原始记录填写不规范，空白处未有明显注明或杠去，总磷、总氮原始记录未填写前处理仪器信息。（-1分）

绿保环监[2022]第10-19号检测报告监测结果存在与原始记录不一致，签发审核过程中未发现，经检查指出后重新修改出具报告。（-5分）	92.5
民生中检联公司	来宾	无不规范行为	100	97.8
贵港	现场记录信息不完整，杠改签字部分有缺漏，未及时完整填写现场采样记录。（-1分）

现场采样时车辆与点位距离过近未熄火，重金属现场过滤时器皿未完全清洗，经提醒后整改。（-1分）

未及时填写实验室分析与使用记录。（-1.5分）

粪大肠菌群计算填错数量级，分析过程未完全符合方法要求（-1分）	95.5
广电计量公司	百色	实验室原始记录信息存在缺漏；五日生化需氧量质控样品浓度过高。（-1分）	99.0	99.0
崇左	原始记录中，化学需氧量最终值保留一位小数，不符合规范取整的要求。（-1分）	99.0