附件1

应急监测配件耗材采购（第二批）需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **购置**  **数量** | **单位** | **技术要求** | **用途** | **单价**  **（元）** | **金额**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 瓶口分液器 | 普兰德，10ml | 2 | 个 | 货号：4630341 | 重金属 |  |  |  |
| 2 | 石英进样舟 | 莱伯泰科 DMA-80 | 1 | 盒 | 莱伯泰科DMA8347 | 重金属 |  |  |  |
| 3 | 纯水机预处理柱 | 适配于优普UPH-I-10 | 2 | 个 |  | 实验室用水 |  |  |  |
| 4 | 纯水机纯化柱 | 适配于优普UPH-I-10 | 2 | 个 |  | 实验室用水 |  |  |  |
| 5 | 纯水机预处理柱 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T，H2O-CPFCO-1 | 1 | 个 |  | 实验室用水 |  |  |  |
| 6 | 纯水机纯化柱 | 适配赛多利斯H2O-I-2-UV-T，H2O-C-Pack | 1 | 个 |  | 实验室用水 |  |  |  |
| 7 | pH探头 | 德国WTW 多参数水质分析仪Multi3630 IDS、Multi3430型 | 1 | 个 | 货号：103741 | 分析 |  |  |  |
| 8 | 电导率探头 | 德国WTW 多参数水质分析仪Multi3630 IDS、Multi3430型 | 1 | 个 | 货号：301711 | 分析 |  |  |  |
| 9 | 溶解氧探头 | 德国WTW 多参数水质分析仪Multi3630 IDS、Multi3430型 | 1 | 个 | 货号：201301 | 分析 |  |  |  |
| 10 | 内标蠕动泵管5005-0021 | 安捷伦 | 2 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 11 | 样品蠕动泵管5005-0020 | 安捷伦 | 2 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 12 | 采样锥G3280-67040 | 安捷伦 | 1 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 13 | 截取锥G3280-67041 | 安捷伦 | 1 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 14 | 雾化器G3266-65003 | 安捷伦 | 1 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 15 | 截取锥G8400-67200 | 安捷伦 | 1 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 16 | 雾化器G3266-80004 | 安捷伦 | 1 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 17 | 前级泵油X3760-64004 | 安捷伦 | 2 | 个 |  | 重金属 |  |  |  |
| 18 | 21孔架子 | 匹配安捷伦SPS4自动进样器 | 3 | 个 | 货号：6610026600 | 重金属 |  |  |  |
| 19 | 油雾过滤器 | 适用安捷伦7700仪器 | 1 | 个 | E2M18，货号：5162-1056 | 重金属 |  |  |  |
| 20 | 油雾过滤器 | 适用安捷伦MS40+ | 1 | 个 | 货号：G1960-80039 | 重金属 |  |  |  |
| 21 | 便携式移动充电宝 | 20000毫安（20个）、10000毫安（10个） | 30 | 个 | 带充电头，配通用tpcy-c接口数据线。 | 应急监测 |  |  |  |
| 22 | 自吸式过滤式防毒面具过滤元件（滤毒盒） | 双盒（全面罩使用，防有机5组（个），防粉尘5组（个），防酸性气体5组（个））、单盒（半面罩使用，防有机10个，防粉尘10个，防酸性气体10个） | 50 | 个 | 适合3M全面罩和半面罩使用 | 应急监测 |  |  |  |
| 23 | 救生艇（带动力） | 可乘坐4-5人，动力系统排量100CC以上 | 1 | 艘 | 可乘坐至少4-5人，动力系统排量100CC以上，参考品牌：淘贝思TBS-C0018、游赛（运动户外） | 应急监测 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |