附件1

关于磨样室除尘设施的采购需求

**项目要求**

**1.项目概况**

结合我站磨样室升级改造的工作需求，开展除尘设施的采购工作。

**2.项目内容**

在北海及全国范围内招投采购除尘设施。

**3.工作要求**

（1）乙方须按照合同要求保质保量提供以下服务：在原有管道上安装1个布袋除尘器、1个不锈钢除尘筛分台和2个pp除尘筛分台。具体要求见下表。

（2）供应商需在报价文件中提供所要求除尘设施的规格型号、数量和总报价。

4．其他要求

甲方支付的磨样室除尘设施采购费用包含货物的交通运输、保险以及安装调试等费用。本项目只规定要求采购货物的规格、数量及总价。供应商对于要求商品的总价报价不得超出甲方采购总价预算，且采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

5．服务交付时间及交付地点

（1）交付时间：合同签订后30天内。

（2）交付地点：广西壮族自治区海洋环境监测中心站科研监测楼。

6．付款条件

签订合同后的7个工作日内，甲方向乙方支付总货款的50%作为首付款，乙方收到首付款后开具首付款发票并安排除尘设施的发货、安装，除尘设施安装调试完成并经甲方现场验收合格后7个工作日内，乙方开具尾款发票，甲方一次性完成尾款（总报价剩余的50%）支付。

**除尘设施的规格、数量要求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号（mm）** | **单位** | **数量** |
| 1 | 不锈钢除尘罩 | 1200\*750mm，304不锈钢，1.0mm厚，底抽 | 个 | 1.00 |
| 2 | PP除尘罩 | 1200\*750mm，PP材质，8.0mm厚，底抽 | 个 | 2.00 |
| 3 | 手动敲打除尘器 | 手动敲打除尘器MC-16型: 涤纶针刺毡布袋，长度1000mm，抽屉式卸灰，壳体厚2.0mm，外型尺寸:800×800×2000mm | 台 | 1.00 |
| 4 | PVC耐腐蚀排风管 | φ250，含三通、弯头、直接等 | m | 10.00 |