附件1:

2025年实验室载气及现场监测校准气体采购需求

一、项目要求
名称	数量	需求内容
2024年实验室载气及现场监测校准气体采购	一批	项目概况：此次为2025年实验室载气及现场监测校准气体采购，主要为高纯液氩（纯度≥99.999%）、高纯氩气（纯度≥99.999%）、高纯氮气（纯度≥99.999%）等高纯气体及一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫等不同浓度规格的现场监测校准气体。所有气体需要提供有效证书。

项目内容：项目预算10.1万元整。以采购需求中所列气体的成交单价，按实际用气发生量进行结算，如超出成交合同金额10%，则另行采购。气体规格参数清单见下表。

工作要求：

1、各种气体的每次用量需要临时配送，且要求在接到采购单位送气通知后24小时内将配气送达指定地点。特殊情况另行商定。

2、气体送达指定地点后，送气工作人员负责安装压力表和管路连接，并确定不漏气。负责把之前空瓶拉走。
二、商务要求
1、报价要求

（1）报价单价至少包括：气瓶租金及运输配送费；必要的保险费用和各项税金；与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。

（2）供应商所提交气体报价内容应与采购需求所列气体规格参数清单内容一致，且报价只能一次报出不得更改，未按项目需求气体清单报价的将视为无效报价。

2、项目服务时间及交货地点

（1）服务期限：自合同签订之日起12个月

（2）交货地点：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心（玉林市玉州区人民东路200号）

3、货物交付时间及交付地点

（1）交付时间：合同签订后根据采购单位的实际要求分批配送。

（2）交付地点：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心（玉林市玉州区人民东路200号）指定地点。

4、付款条件

合同签订后，货款可分阶段支付：中标方在部分供货后，经采购方验收完成，中标方可向采购方申请阶段性结算。付款前成交供应商先开具本阶段用气量清单给采购单位，采购单位核对无误后，成交供应商再开具发票给采购单位办理付款手续。

其他要求

（1）采购单位用气种类较多，为了方便评审，仅选取了最常用的种类要求供应商进行报价。服务期内，本表中所列种类为可能购买的种类，只有在采购单位需要时才购买；本表中未列出的气体种类也有可能购买，以采购单位发出的实际采购清单为准。

（2）如采购单位实际需要的气体种类未列入本表中的，成交供应商要积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如成交供应商的报价过高采购单位无法接受的，采购单位另行采购。

（3）产品实际供货中，如与我方提供的采购计划不符，供方可根据产品实际情况书面申请与我方协商，我方同意并书面答复后方 可按协商供货。反之若我方采购需求有变，向供货方书面申请协商 经供货方书面答复后方可按协商供货。

（4）供应商需具备相关资质，并保证危险化学品运输的安全性和合法性。

（5）供应商为小微企业的应提供小微企业声明函，未能提供商的视为自动放弃评审价格优惠政策。

气体规格参数清单

项号	货物名称	规格、技术参数及性能配置	单位	品牌	单价	权重比（%）
1	高纯液氩	100L，纯度≥99.999%	瓶
30
2	高纯乙炔	40L/瓶，纯度≥99.9%	瓶
3
3	高纯氩气	40L/瓶，纯度≥99.999%	瓶
15
4	高纯氦气	40L/瓶，纯度≥99.999%	瓶
10
5	高纯氮气	40L/瓶，纯度≥99.999%	瓶
15
6	氧气	40L/瓶，纯度≥99.999%	瓶
1
7	除烃空气	40L	压力不低于12.5Mpa
1
8	SO2标准气体	20ppm、100ppm、800ppm，51.0×10-6mol/mol，N2平衡气、8L/瓶，N2平衡气，国家一级标准物质	瓶
5
9	NO标准气体	不同浓度的标准气体， 8L/瓶，国家一级标准物质	瓶
5
10	CO标准气体	20ppm、500ppm、1500ppm、0.2%，N2平衡气，国家一级标准物质	瓶
4
11	NO2标准气体	20ppm、200ppm、1000ppm， 8L/瓶，N2平衡气，国家一级标准物质	瓶
4
12	甲烷标准气体	N2平衡气,8L/瓶,提供不同浓度气体，国家一级标准物质	瓶
3
13	氨气标准气体	N2平衡气,8L/瓶,提供不同浓度气体，国家一级标准物质	瓶
1
14	CO2标准气体	N2平衡气,8L/瓶,不包括瓶子,提供不同浓度气体，国家一级标准物质	瓶
1
15	P10气体	40L，使用纯度≥99.999%的甲烷及氩气配置并附有效证书	瓶
2