附件2

农村环境质量监测项目2023年第四季度考核评分情况

中标单位	负责辖区	评分意见	区中心

确认得分	总分
广西博测检测技术服务有限公司	桂林	1.浊度未按照分析方法要求分析标准样品。（-1分）

2.个别水质现场采样记录表采样人、审核人未签日期。（-0.5分）

3.个别水质现场采样记录表未勾选相应的方法依据。（-0.5分）

4.个别水质现场采样记录表未勾选周边环境描述和断面水质表现。（-1分）	97	98.5
贺州	无不规范行为	100
广电计量检测（南宁）有限公司	梧州	1.水质样品交接表及采样记录中六价铬容器为聚乙烯瓶，不符合分析方法要求。（-0.5分）

2.未测定浊度平行样；个别地表水点位浊度结果为250NTU，只沉降了30min，未按HJ 91.2-2020要求沉降。（-1分）

3.个别监测点位监测深度填写为0。（-0.5分）	98	98.5
玉林	1.个别点位未记录实际采样经纬度。（-1分）	99
广西民生中检联检测有限公司	钦州	1.石油类采样器无标识，无法确定采样深度；石油类采样前未破坏水面油膜。（-1分）

2.pH值未测量平行样。（-0.5分）

3.pH值质控样已过期，浊度未测标准样品。（-1分）	97.5	97.6
北海	1.个别水质监测点位监测人员未穿戴救生衣。（-0.5分）

2.水质采样缺带伸缩杆的采水器。（-0.5分）

3.有两个样品未单独采样，经提醒后改正。（-0.5分）	98.5
防城港	1.pH值、电导率校正缓冲溶液缺配置日期及有效期。（-1分）

2.重金属项目缺样品领用记录。（-0.5分）

3.五日生化需氧量分析时间未精确到小时。（-0.5分）

4.粪大肠菌群（酶底物法）未做实验室平行。（-0.5分）

5.2个移液枪未贴有标识。（-0.5分）	97
中国检验认证集团广西有限公司	河池	1.现场空白不足。（-0.5分）	99.5	97.5
柳州	1.个别点位固定剂瓶盖朝下放或采样瓶瓶盖倒地。（-0.5分）

2.个别点位虹吸没有落差。（-0.5分）

3.个别环境空气采样照片无时间水印，个别点位pH计与采样照片水印时间不一致。（-1分）

4.一氧化碳标气测定值未换算成标气标准值状态（20℃，101.3kPa）下的浓度，再计算示值误差。（-1分）

5.10月份质控报告中，硒、汞平行样测定值填写错误，六价铬、硫化物、氨氮平行样测定值单位填写错误，硒、汞、铅加标回收测定结果写为0。（-1.5分）	95.5
广西华测检测认证

有限公司	来宾	1.溶解氧测定仪不稳定，多次测定结果差异较大，进行仪器比对时，经多次校准稳定后，比对结果才在合格。（-0.5分）

2.水样添加固定剂后，没有对添加酸碱固定剂的每瓶水样检查pH值是否满足方法要求，经提醒后改正。（-0.5分）

3.环境空气二氧化硫、臭氧的参比体积计算错误，经提醒后已改正。（-5分）

4.首次发放的二氧化硫盲样两次分析结果均不合格，补发后的二氧化硫盲样分析结果合格。（-2分）	92	92.2
贵港	1.个别点位非静置项目未按要求对采样器进行荡洗。（-0.5分）

2.环境空气二氧化硫、臭氧参比体积计算错误，经提醒后已改正。（-5分）

3.首次发放的二氧化硫盲样两次报送结果均不合格，补发的盲样结果合格。（-2分）	92.5
广西荣辉环境科技有限公司	百色	1.第四季度的监测实施方案还出现“第二季度”和“第三季度”等字眼。（-0.5分）

2.部分采样视频未拍摄周边环境。（-0.5分）

3.个别水质监测点位停车位置距离采样位置仅1.5m；采集挥发酚空白样时未荡洗采样瓶。（-1分）

4.个别采样记录石油类项目未体现采集0-30cm柱状水样；个别采样记录无样品状态描述。（-1分）

5.个别样品流转单未填写接样时间。（-0.5分）

6.五日生化需氧量分析时间未精确到小时。（-0.5分）

7.个别电导率分析记录审核人未签名；pH值现场平行样的测定值只体现在“质控记录”栏，未体现在“现场分析记录”栏。（-1分）

8.个别仪器使用记录中未填写温度、湿度；个别仪器十月份有使用，但提供的材料中缺少十月份仪器使用记录。（-1.5分）	93.5	92
崇左	1.个别点位采样人员采样完毕才测水深及河宽，未根据测量结果布设点位；重金属样品装样前未荡洗采样瓶。（-1分）

2.个别点位硫化物水样固定剂加入量未按照方法要求执行。（-1分）

3.原始记录中空白处未划斜杠。（-0.5分）

4.重金属前处理样品中无实验室空白，前处理设备未体现电热板。（-1分）

5.仪器使用记录中“仪器名称/型号”填写错误。（-1分）

6.原始记录中存在质控结论或者质控员未填写的情况。个别原始记录中加标测定值存在逻辑错误。（-2分）

7.监测报告存在样品状态未填写、多写或漏写检测项目、未列出使用到的仪器设备。（-3分）	90.5
广西新桂环保科技集团有限公司	南宁	1.未按照11月20日时间节点要求报送监测报告及相关材料。（-8分）

2.个别监测断面坐标有偏移。（-0.5分）

3.同一批次样品中缺少全程序空白样品。（-0.5分）

4.环境空气样品交接单缺少送样人和接样人签名。（-0.5分）

5.千吨万人地表水多元素金属分析原始记录2023年10月25日批次未上传金属分析校准曲线图谱及参数，挥发性有机物未按照方法要求每24小时回测标准曲线中间浓度点，总氮未按照方法要求每批样品测定一个校准曲线中间点浓度的标准溶液。（-2.5分）

6.氨氮未做前处理空白，个别样品硫酸根浓度超过曲线最高点，未进行稀释测定。（-1分）	87	87