附件2

农村环境质量监测项目2024年第一季度考核评分情况

中标单位	负责辖区	评分意见	区中心

确认得分	总分
广西华测检测认证

有限公司新桂公司	来宾	1.个别粪大肠菌群分析原始记录存在修改未签名的情况。（-0.5分）

2.个别农业面源监测报告结论评价有误。（-1分）	98.5	99.2
贵港	无不规范行为	100
广西博测检测技术服务有限公司	桂林	1.采样组成员采样岗前培训不足。（-0.5分）

2.个别冷藏箱无法满足样品冷藏要求（0~4℃）。（-0.5分）

3.个别粪大肠菌群原始记录表中，结果计数栏中未保留两位有效位数。（-0.5分）	98.5	98.8
贺州	1.采样桶仅荡洗1次，经提醒后改正。（-0.5分）

2.pH监测时未进行pH校准，经现场指出后更正。（-0.5分）	99
广电计量公司

梧州	1个别点位浊度结果有误。（-1分）	99	98.5

玉林	1.抽滤机滤芯有污渍，部分固定剂标识不清晰。（-1分）

2.个别点位挥发酚采样量不足500mL，不满足分析方法的采样要求。（-1分）	98
中国检验认证集团

广西有限公司	河池	无不规范行为	100	98.2

柳州	1.个别水质监测断面宽度大于100米，未严格按照左中右采集水样。（-0.5分）

2.个别点位抽滤机荡洗不规范；氰化物固定剂添加量不足，抽滤项目抽滤后忘记添加固定剂，经提醒后改正；采样过程无视频记录。（-0.5分）

3.个别点位采样工具交叉污染；采样桶无防尘盖，用草帽代替。（-0.5分）

4.个别点位采样记录中有左中右，但样品交接记录只有一瓶混合样。（-1分）

5.2024年第一季度质控报告中高锰酸盐指数和氰化物空白值有误，个别表头未及时更新，个别数据有效位数多于实际测量值。（-1分）	96.5
广西新桂环保科技集团有限公司	南宁	1.农业面源点位监测报告及数据表上硝酸盐氮的结果有误。（-3分）	97.0	97.0
广西荣辉环境科技有限公司	百色	1.样品流转单未每页签字。（-0.5分）

2.个别pH分析原始记录pH现场平行中样品值有效位数有误。（-0.5分）

3.溶解氧零点校准结果高于相应大气压、温度下的饱和度。（-1分）	98	96.5
崇左	1.个别电子版和纸质版环境空气监测报告页眉缺字。（-2分）

2.水质采样时部分采样瓶未进行荡洗，经提醒后改正；个别采样瓶内有液体残留。（-0.5分）

3.个别环境空气点位采样时未携带GPS。（-0.5分）

4.采样完成后冰箱未及时开启制冷功能。（-1分）

5.个别石油类分析记录中吸光度的均值未表达清楚；个别二氧化硫分析记录页码信息填写不全。（-0.5分）

6.总磷和二氧化硫分析记录存在多日使用同一条曲线的情况。（-0.5分）	95
广西民生中检联检测有限公司	钦州	1.停车距离分装样品位置太近。（-1.5分）

2.水质采样现场救生衣数量不足。（-1分）

3.空白纯水未贴标签。（-1.5分）

4.采样瓶盖未用水样荡洗，经提醒后改正。（-0.5分）

5.未测气象参数。（-1分）	94.5	94.8
北海	1.石油类采样瓶进行荡洗，挥发酚采样瓶未荡洗。（-2分）

2.pH仪器接触不良，pH值测不准。（-1分）

3.存在多个项目混合采样体积不足的情况。（-1分）	96
防城港	1.pH、浊度计校准液无标识。（-1分）

2.个别点位pH校准液校准结果不合格。（-1分）

3.个别现场平行样保存方式与前处理方式和样品不一致。（-1分）

4.个别采样单硫化物采样体积与样品流转单不一致。（-1分）

5.个别铅、镉、铁、锰、铜、锌项目最后一个连续校准点谱图的数据与原始记录不一致，未按要求每分析10个样品分析1次校准曲线中间浓度点。（-1分）

6.个别铜、锌、铅、镉项目未做基体加标和基体重复加标。（-1分）	94