附件1

实名认证软件采购需求一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术参数要求 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 单价上限（万元） | 合计上限（万元） |
| 1 | 实名认证软件 | 套 | 1 | 1. 授权数量：支持300员工账号（同一账号可登录多台终端）、25访客、300台网络设备和哑终端接入授权。 2. 企业微信同步：支持企业微信账号信息下发同步功能，本地系统密码初始化及自助修改功能。 3. 员工认证：同时支持员工企业微信扫码入网认证、企业微信手机端一键认证，企业微信账号同步用户名密码认证。 4. 访客认证：支持员工企业微信协助扫码认证。 5. 网络设备及哑终端认证：支持哑终端设备特征库识别认证结合MAC认证。 6. 设备对接：同时支持与无线控制器、核心交换机对接以实现有线无线终端认证。 7. 终端管理：支持拓扑可视化，系统可视化，快速进行终端分类及定位终端所在端口或者AP位置。 8. 账号登录管控：登录管理后台支持双因素认证确保安全性。 9. 资质：软件需为国产完全自主研发，具备商用密码产品认证证书。 10. 软硬件要求：软件需支持在X86硬件和信创硬件上部署，同时支持windows、mac、统信、麒麟、安卓、IOS、鸿蒙等常见系统进行认证。 | 15 | 15 |
| 二、商务要求 | | | | | | |
| 报价要求 | | （一）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  1、货物的价格；  2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；  3、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；  4、必要的保险费用和各项税费；  5、安装、调试、验收所需要的耗材等所有费用；  6、不确定因素的风险等产生的所有费用；  （二）**供应商所投产品报价不能超过预算上限，如未按要求报价的，视为无效报价，报价文件按照作废处理。** | | | | |
| 交付时间和地点 | | 1、交货时间：自签订合同之日后10个自然日交付使用。（交货日期如遇节假日可顺延至节后第一个工作日）。  2、交货内容包括：  （1）软件及软件相关的安装辅材、授权书等。  （2）文件资料应随货物一并提供，包括：中文说明书、产品合格证或相关证明、保修单等。  3、交货地点：广西壮族自治区环境保护科学研究院（广西南宁市教育路5号）。  4、交货方式：送货前，中标人需电话通知采购人，确定送货时间和送货方式。 | | | | |
| 合同签订时间 | | 自确定中标供应商之日起10日内。 | | | | |
| 付款条件 | | 采购方于货物交付并通过验收后15个工作日内支付合同全款。  付款前，中标人应先开具相应合同款项普通发票给采购方。 | | | | |
| 售后服务要求 | | 1、质保要求为不少于1年。质保时间自验收通过之日起计算。  2、中标人应按照国家有关法律法规、投标文件和合同所附的《售后服务承诺》要求为采购人提供相应的售后服务。  3、供货：送货上门、安装、调试，采购人不再额外支付费用。  4、现场安装、调试及培训：交货完成后 10 个工作日内完成安装调试及现场培训。  （1）由采购人提供安装调试环境条件，中标方安装调试人员所需工具器材、交通食宿应包含在报价内，采购人不再额外支付费用。  （2）现场培训：在安装调试合格后，中标方安装调试人员对采购人至少 2 名操作人员现场进行设备使用及维护培训。培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现货物的使用目标和功能。  5、验收：全部货物安装调试完成后7日内完成验收。  6、维护：质保期内，软件出现故障需在1小时内响应2小时内解决，如发现安全漏洞，中标人应在5天内进行修复，如因不及时修复漏洞造成的损失由中标人负责。 | | | | |
| 其他要求 | | 中标人应按响应文件中的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，且生产日期应在交货期前1年内。否则采购方有权不予接收并要求供应商无偿更换。 | | | | |