# 附件1

# 广西壮族自治区玉林生态环境监测中心

# PE 电感耦合等离子体质谱仪维修服务

# 采购需求

项目名称:PE电感耦合等离子体质谱仪NEXION 300X维修服务

故障情况：我中心PE电感耦合等离子体质谱仪（型号NEXION 300X）大功率管点火发热，仪器不能正常工作。初步判断是大功率管故障。

维修需求：维修大功率管，使仪器正常运行。

售后服务：从仪器正常运行第二天算起，维修配件免费保修一年。

其他：我中心配合乙方上门查看仪器状态，查看过程产生的一切费用由乙方承担。