桂环审〔2022〕284号

广西壮族自治区生态环境厅关于广西深投

环保科技有限公司危险废物

经营许可申请的批复

广西深投环保科技有限公司：

你公司提交的危险废物经营许可申请材料收悉。根据《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）、《危险废物经营单位审查和许可指南》（环境保护部公告2009年第65号）等要求，经研究，批复如下：

一、广西深投环保科技有限公司工业废物综合处理及资源化利用项目位于防城港市港口区经济技术开发区企沙工业园，建设规模为年利用处置各类危险废物9万吨。项目分阶段实施，目前，第一阶段已建设一条80吨/日回转窑（φ4.0×15米）焚烧处置生产线及配套废气、废水处理设施，以及2座分拣暂存库、化验室、事故应急池等，年焚烧处置危险废物2.5万吨及年收集、贮存危险废物9000吨。其他废矿物油综合利用、物化处理、减量化处理单元及配套设施未建设。

2019年6月，我厅对防城港工业废物综合处理及资源化利用项目环境影响报告书进行了批复（桂环审〔2019〕225号）。

二、经申请材料审查和现场核查，你公司基本符合危险废物经营许可要求，我厅同意颁发危险废物经营许可证，核准经营方式、类别和规模为：1.收集、贮存危险废物，规模0.9万吨/年（共4个大类，6个小类，详见附件）；2.收集、贮存、处置危险废物，规模2.5万吨/年（共15个大类，107个小类，详见附件），证书编号：GXFCG2022003，有效期1年。

三、在危险废物经营许可证有效期内，你公司须严格遵守危险废物经营管理有关法律法规规定及本批复要求，否则应承担相应的法律责任。请做好以下相关工作：

（一）完善地下水环境风险防范措施，确保地下水环境安全。结合区域历史记录地下水水位情况，优化焚烧车间负料坑防渗防水设施，同时加强经营管理，严格控制物料进场，避免料坑长时间贮存危险废物；严格厂区内物料转运管理，防止物料散落而被雨水冲刷进入地下水；落实地下水监测制度，发现地下水水质异常，立即查明原因并采取补救措施，确保地下水环境安全。

（二）加强危险废物处置管理。根据各类危险废物特性及主要成分精准配伍，配伍后物料满足入窑要求方可焚烧处置，确保焚烧设施稳定运行，主要污染物稳定达标排放。

（三）落实危险废物经营台账记录。如实记载收集、贮存、利用、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项，如实记载各环节操作运行记录。

（四）依法履行环境保护主体责任，定期对危险废物经营活动进行自查，发现问题及时整改，确保符合相关要求。

四、请防城港市生态环境局、防城港市港口生态环境局依法对广西深投环保科技有限公司危险废物经营活动进行日常监督管理，我厅不定期对该公司危险废物经营活动进行监督检查。各级生态环境主管部门监督检查发现企业存在较大环境问题的要责令限期整改，对逾期未整改或经整改仍不符合原发证条件的，我厅将依法吊销危险废物经营许可证。

附件：广西深投环保科技有限公司危险废物经营许可证核准经营类别及代码

广西壮族自治区生态环境厅

2022年8月11日

（此件公开发布）

附件

广西深投环保科技有限公司

危险废物经营许可证核准经营类别及代码

危险废物经营许可证核准经营类别及代码表（收集贮存）

废物类别	行业来源	废物代码	危险废物	危险特性
HW48

有色金属冶炼废物	常用有色金属冶炼	321-019-48	铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥	T
HW31

含铅废物	非特定行业	900-052-31	废铅蓄电池	T，C
HW49

其他废物	非特定行业	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	T/In
900-044-49	废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管	T
900-045-49	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	T
HW50

废催化剂	非特定行业	900-048-50	废液体催化剂	T
危险废物经营许可证核准经营类别及代码表（收集贮存处置）

废物类别	行业来源	废物代码	危险废物	危险特性
HW03

废药物、药品	非特定行业	900-002-03	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药	T
HW04

农药废物	农药制造	263-001-04	氯丹生产过程中六氯环戊二烯过滤产生的残余物，及氯化反应器真空汽提产生的废物	T
263-002-04	乙拌磷生产过程中甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣	T
263-003-04	甲拌磷生产过程中二乙基二硫代磷酸过滤产生的残余物	T
263-004-04	2,4,5-三氯苯氧乙酸生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分及蒸馏残余物	T
263-005-04	2,4-二氯苯氧乙酸生产过程中苯酚氯化工段产生的含 2,6-二氯苯酚精馏残渣	T
263-006-04	乙烯基双二硫代氨基甲酸及其盐类生产过程中产生的过滤、蒸发和离心分离残余物及废水处理污泥；产品研磨和包装工序集（除）尘装置收集的粉尘和地面清扫废物	T
263-008-04	其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物（不包括赤霉酸发酵滤渣）	T
263-009-04	农药生产过程中产生的废母液、反应罐及容器清洗废液	T
263-010-04	农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂	T
263-012-04	农药生产、配制过程中产生的过期原料及废弃产品	T
非特定行业	900-003-04	销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物	T
HW05

木材防腐剂废物	木材加工	201-001-05	使用五氯酚进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片	T
201-002-05	使用杂酚油进行木材防腐过程中产生的废水处理污泥，以及木材防腐处理过程中产生的沾染该防腐剂的废弃木材残片	T
HW06

有机溶剂废物与含有机溶剂废物	非特定行业	900-401-06	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的四氯化碳、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，以及在使用前混合的含有一种或多种上述卤化溶剂的混合/调和溶剂	T，I
HW08

废矿物油与含矿物油废物	石油开采	071-001-08	石油开采和联合站贮存产生的油泥和油脚	T，I
071-002-08	以矿物油为连续相配制钻井泥浆用于石油开采所产生的钻井岩屑和废弃钻井泥浆	T
精炼石油、产品制造	251-001-08	清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物	T
251-002-08	石油初炼过程中储存设施、油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的含油污泥	T，I
251-003-08	石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））	T
251-004-08	石油炼制过程中溶气浮选工艺产生的浮渣	T，I
251-005-08	石油炼制过程中产生的溢出废油或乳剂	T，I
251-006-08	石油炼制换热器管束清洗过程中产生的含油污泥	T
251-010-08	石油炼制过程中澄清油浆槽底沉积物	T，I
251-011-08	石油炼制过程中进油管路过滤或分离装置产生的残渣	T，I
251-012-08	石油炼制过程中产生的废过滤介质	T
非特定行业	900-199-08	内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥	T，I
900-200-08	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	T，I
900-201-08	清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油	T，I
900-203-08	使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油	T
900-204-08	使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油	T
900-209-08	金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油	T，I
900-210-08	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）	T，I
900-213-08	废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质	T，I
900-215-08	废矿物油裂解再生过程中产生的裂解残渣	T，I
900-249-08	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	T，I
HW11

精（蒸）馏残渣	精炼石油 产品的制造	251-013-11	石油精炼过程中产生的酸焦油和其他焦油	T
燃气生产和供应业	451-001-11	煤气生产行业煤气净化过程中产生的煤焦油渣	T
451-002-11	煤气生产过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	T
基础化学原料制造	261-007-11	乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏残渣	T
261-008-11	乙烯法制乙醛生产过程中产生的蒸馏次要馏分	T
261-009-11	苄基氯生产过程中苄基氯蒸馏产生的蒸馏残渣	T
261-012-11	异丙苯生产过程中精馏塔产生的重馏分	T
261-013-11	萘法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分	T
261-014-11	邻二甲苯法生产邻苯二甲酸酐过程中产生的蒸馏残渣和轻馏分	T
261-015-11	苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏残渣	T
261-019-11	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	T
261-020-11	苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的蒸馏残渣	T
261-021-11	二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中干燥塔产生的反应残余物	T
261-022-11	二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的轻馏分	T
261-023-11	二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的废液	T
261-024-11	二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的重馏分	T
261-025-11	甲苯二胺光气化生产甲苯二异氰酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物	T
261-027-11	使用羧酸肼生产 1,1-二甲基肼过程中产品分离产生的残渣	T
石墨及其他非金属矿物制品制造	309-001-11	电解铝及其他有色金属电解精炼过程中预焙阳极、碳块及其它碳素制品制造过程烟气处理所产生的含焦油废物	T
环境治理	772-001-11	废矿物油再生过程中产生的酸焦油	T
非特定行业	900-013-11	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	T
HW12

染料、涂料废物	涂料、油 墨、颜料及类似产品制造	264-010-12	油墨的生产、配制过程中产生的废蚀刻液	T
264-011-12	染料、颜料生产过程中产生的废母液、残渣、废吸附剂和中间体废物	T
264-012-12	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥	T
264-013-12	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	T
非特定行业	900-250-12	使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物	T，I
900-251-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行阻挡层涂敷过程中产生的废物	T，I
900-252-12	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物	T，I
900-253-12	使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物	T，I
900-254-12	使用遮盖油、有机溶剂进行遮盖油的涂敷过程中产生的废物	T，I
900-255-12	使用各种颜料进行着色过程中产生的废颜料	T
HW13

有机树脂类废物	合成材料制造	265-101-13	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程产生的不合格产品（不包括热塑型树脂生产过程中聚合产物经脱除单体、低聚物、溶剂及其他助剂后产生的废料，以及热固型树脂固化后的固化体）	T
265-102-13	树脂、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中合成、酯化、缩合等工序产生的废母液	T
265-103-13	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣	T
265-104-13	树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂合成过程中产生的废水处理污泥（不包括废水生化处理污泥）	T
非特定行业	900-014-13	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	T
900-015-13	湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂	T
900-016-13	使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物	T
HW14

新化学物质废物	非特定行业	900-017-14	研究、开发和教学活动中产生的对人类或环境影响不明的化学物质废物	T/C/I/R
HW37

有机磷化合物废物	基础化学原料制造	261-061-37	除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过程中产生的反应残余物	T
261-062-37	除农药以外其他有机磷化合物生产、配制过程中产生的废过滤吸附介质	T
261-063-37	除农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废水处理污泥	T
HW38

有机氰化物废物	基础化学原料制造	261-064-38	丙烯腈生产过程中废水汽提器塔底的残余物	T，R
261-065-38	丙烯腈生产过程中乙腈蒸馏塔底的残余物	T，R
261-066-38	丙烯腈生产过程中乙腈精制塔底的残余物	T
261-067-38	有机氰化物生产过程中产生的废母液及反应残余物	T
261-068-38	有机氰化物生产过程中催化、精馏和过滤工序产生的废催化剂、釜底残余物和过滤介质	T
261-069-38	有机氰化物生产过程中产生的废水处理污泥	T
261-140-38	废腈纶高温高压水解生产聚丙烯腈-铵盐过程中产生的过滤残渣	T
HW39

含酚废物	基础化学原料制造	261-070-39	酚及酚类化合物生产过程中产生的废母液和反应残余物	T
261-071-39	酚及酚类化合物生产过程中产生的废过滤吸附介质、废催化剂、精馏残余物	T
HW45

含有机卤化物废物	基础化学原料制造	261-080-45	芳烃及其衍生物氯代反应过程中氯气和盐酸回收工艺产生的废液和废吸附剂	T
261-081-45	芳烃及其衍生物氯代反应过程中产生的废水处理污泥	T
261-082-45	氯乙烷生产过程中的塔底残余物	T
261-084-45	其他有机卤化物的生产过程（不包括卤化前的生产工段）中产生的残液、废过滤吸附介质、反应残余物、废水处理污泥、废催化剂（不包括上述HW04、HW06、HW11、HW12、HW13、HW39 类别的废物）	T
261-085-45	其他有机卤化物的生产过程中产生的不合格、淘汰、废弃的产品（不包括上述 HW06、HW39 类别的废物）	T
HW49

其他废物	非特定行业	900-039-49	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、384-003-29、387-001-29 类废物）	T
900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	T/In
900-042-49	环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物	T/C/I/R/In
900-046-49	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置）再生过程中产生的废水处理污泥	T
900-047-49	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	T/C/I/R
900-999-49	被所有者申报废弃的，或未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品（不含该目录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）	T/C/I/R
HW50

废催化剂	精炼石油产品制造	251-016-50	石油产品加氢精制过程中产生的废催化剂	T
251-017-50	石油炼制中采用钝镍剂进行催化裂化产生的废催化剂	T
251-018-50	石油产品加氢裂化过程中产生的废催化剂	T
251-019-50	石油产品催化重整过程中产生的废催化剂	T
农药制造	263-013-50	化学合成农药生产过程中产生的废催化剂	T
化学药品原料药制造	271-006-50	化学合成原料药生产过程中产生的废催化剂	T
兽用药品制造	275-009-50	兽药生产过程中产生的废催化剂	T
生物药品制品制造	276-006-50	生物药品生产过程中产生的废催化剂	T
非特定行业	900-048-50	废液体催化剂	T

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

抄送：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心，防城港市生态

环境局、防城港市港口生态环境局。

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

广西壮族自治区生态环境厅办公室	2022年8月12日印发––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––